
**1：对电脑IP进行固定，开始运行 输入 ncpa.cpl 打开网络设置中心**




**步骤二：选择你要设置的网络名称,一般是以太网 或者本地连接 实际情况可能不同环境有所不同**

1在網絡连接页面选择对应的网卡图标上鼠标右键 然后点击”属性”按钮

2选择Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)，然后点击“属性”按钮 或者 双击 (图1)

3 然后把自己IP选择固定的即可，如果不熟悉这个可以联系客服免费协助配置 (图2)

参考图1



参考图2

